

ap facader a/s, Industrivej 35, 9700 Brønderslev

17

DS/EN 13830:2003

Facadeelement

**Sapa SFB 4150**

Facade opbygget af 50 mm profilsystem,

som element – eller pladsmonteret system

Vandtæthed -npd

Modstand mod egenvægt -npd

Modstand mod vindlast 2000 Pa

Modstand mod stød I4 / E4

Modstand mod termisk chok -npd

Modstand mod horisontal last -npd

Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) 1,4 \*

Lufttæthed -npd

Akustisk ydeevne -npd

npd no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* facadesystemets aktuelle U-værdi oplyses ved henvendelse til ap facader a/s jf. DS/EN 13830:2003