

ap facader a/s, Industrivej 35, 9700 Brønderslev

17

DS/EN 14351-1:2006 + A1:2010

Facadevinduer

**Sapa SFB 1086**

Beregnet til bygninger

Vindlast C3

Vandtæthed 9A

Højde -npd

Akustisk ydeevne -npd

Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

- 1-fags oplukkeligt vindue på 1230x1480 mm med std. rude -npd \*

- 1-fags fast karm på 1230x1480 mm med std. rude -npd \*

Strålingsegenskaber

- standardrudens solfaktor (g-værdi): -npd \*

- standardrudens lystransmission (Lt-værdi): -npd \*

Lufttæthed 4

npd no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* vinduets aktuelle U-værdi oplyses ved henvendelse til

ap facader a/s jf. DS/EN 14351-1:2006 + A1:2010