

ap facader a/s, Industrivej 35, 9700 Brønderslev

16

DS/EN 14351-1:2006 + A1:2010

Facadedør

**Sapa SFB 2074**

Beregnet til bygninger

Vindlast C3

Vandtæthed 7B

Højde -npd

Akustisk ydeevne -npd

Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

- rammedør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. standardruder 1,6 \*

- pladedør på 1230 x 2180 mm 1,2 \*

Strålingsegenskaber

- standardrudens solfaktor (g-værdi): 0,60 \*

- standardrudens lystransmission (Lt-værdi): 79 % \*

Lufttæthed 2

npd no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* dørens aktuelle U-værdi oplyses ved henvendelse til

ap facader a/s jf. DS/EN 14351-1:2006 + A1:2010