

ap facader a/s, Industrivej 35, 9700 Brønderslev

16

DS/EN 13830:2003

Facadeelement

**Sapa SFB 4150**

Facade opbygget af 50 mm profilsystem,

som element – eller pladsmonteret system

 Vandtæthed -npd

 Modstand mod egenvægt -npd

 Modstand mod vindlast 2000 Pa

 Modstand mod stød I4 / E4

 Modstand mod termisk chok -npd

 Modstand mod horisontal last -npd

 Termisk transmissionskoefficient (U-værdi) 1,4 \*

 Lufttæthed -npd

 Akustisk ydeevne -npd

 npd no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* facadesystemets aktuelle U-værdi oplyses ved henvendelse til ap facader a/s jf. DS/EN 13830:2003