

ap facader a/s, Industrivej 35, 9700 Brønderslev

15

DS/EN 14351-1:2006 + A1:2010

Facadevinduer

**Sapa SFB 1086**

Beregnet til bygninger

 Vindlast C3

 Vandtæthed 9A

 Højde -npd

 Akustisk ydeevne -npd

 Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

 - 1-fags oplukkeligt vindue på 1230x1480 mm med std. rude -npd \*

 - 1-fags fast karm på 1230x1480 mm med std. rude -npd \*

 Strålingsegenskaber

 - standardrudens solfaktor (g-værdi): -npd \*

 - standardrudens lystransmission (Lt-værdi): -npd \*

 Lufttæthed 4

 npd no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

* vinduets aktuelle U-værdi oplyses ved henvendelse til

ap facader a/s jf. DS/EN 14351-1:2006 + A1:2010